1. **SZAFA**

I. Nazwa asortymentu: szafa stojąca

II. Krótki opis asortymentu: Szafa stojąca dwuskrzydłowa z wewnętrznymi szufladami i z możliwością zarówno wieszania ubrań na drążku jak i położenia na półkach.

III. Opis asortymentu przez parametry / specyfikacja techniczna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczne i funkcjonalne** | |
|  | **Żądane przez Zamawiającego** |
| Kształt szafy |  |
| Wymiary zewnętrzne (+/- 2%): | Szerokość, wysokość i głębokość szafy 800x2050x600 mm |
| Funkcje i cechy użytkowe | - Wykonanie z płyty meblowej trójwarstwowej, melaminowanej obustronnie w jednakowym kolorze akacja lakeland H1277. Grubość płyty 18 mm, gęstość 625 kg/m3.  - Połączenia płyt muszą być wykonane za pomocą kołków drewnianych d 8mm z użyciem kleju typu wikol, dopuszcza się dodatkowe zastosowanie połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się skręcanie mebli na konfirmanty lub wkręty samo wiercące.  - Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawania.  - Obrzeż pcv/abs gr. 2mm przy użyciu kleju poliuretanowego reaktywnego /PUR/. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych frontami typu, boki, wieńce szaf itp.  - Plecy wykonane w kolorze identycznym co korpus z płyty meblowej 18 mm  Rysunek usłojenia wszystkich płyt musi być równoległy do dłuższej krawędzi formatki  - Fronty mebli nakładane na korpus skrzyniowy. Zawiasy Blum clip top 110 stopni lub równoważne.  - W szafach szuflady Tandembox plus firmy Blum z pojedynczym relingiem lub równoznaczne  - Uchwyty do wyboru przez zamawiającego  - Meble wykonane wg zamieszczonych rys. |
| Ilość | **16 szt.** |
| 1. Gwarancja na asortyment, co najmniej **24 miesiące** | |